|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Adres nieruchomości, z której ma być usunięty azbest** | **Rodzaj zabudowy** | **Zakres  prac** \* | **Powierzchnia dachu lub elewacji \*\*** | **Planowana ilość odpadów zawierających azbest** | **Rodzaj wyrobu** |
|
|  |  |  |  | [m2] | [Mg] |  |
|  | Kietrz,  ul. Zwycięstwa 10 | materiał zdeponowany na posesji | TU | 20,00 | 0,26 | płyty faliste |
|  | Kietrz,  ul. Kilińskiego 41 | budynek gospodarczy | DTU | 26,00 | 0,34 | płyty faliste |
|  | Kietrz,  ul. Głubczycka 20 | budynek mieszkalny | DTU | 192,00 | 2,50 | płyty płaskie |
|  | Kietrz, ul. Konopnickiej 7 | budynek gospodarczy | DTU | 41,00 | 0,53 | płyty faliste |
|  | Dzierżysław,  ul. Zamkowa 18/6 | budynek gospodarczy | DTU | 15,00 | 0,20 | płyty faliste |
|  | Wojnowice,  ul. Okrężna 2 | materiał zdeponowany na posesji | TU | 120,00 | 1,56 | płyty faliste |
|  | Nasiedle,  ul. Długa 4 | budynek gospodarczy | DTU | 280,00 | 3,64 | płyty faliste |
|  | Nasiedle,  ul. Zamkowa 7 | budynek mieszkalny | DTU | 200,00 | 2,60 | płyty płaskie |
|  | Pilszcz,  ul. Wojska Polskiego 3 | budynek mieszkalny i gospodarczy | DTU | 382,00 | 4,97 | płyty płaskie |
|  | Nowa Cerekwia,  ul. Raciborska 44 | budynek gospodarczy | DTU | 80,00 | 1,04 | płyty faliste |
|  | Nowa Cerekwia,  ul. Raciborska 65 | materiał zdeponowany na posesji | TU | 70,00 | 0,91 | płyty faliste |
| Nowa Cerekwia  ul. Młyńska 36 | budynek gospodarczy | DTU | 220,00 | 1,69 | płyty płaskie |
|  | Nowa Cerekwia,  ul. Raciborska 61 | materiał zdeponowany na posesji  (przy ul. Złoty Róg w Nowej Cerekwi) | TU | 35,00 | 0,46 | płyty płaskie |
|  | Nowa Cerekwia,  ul. Młyńska 9 | materiał zdeponowany na posesji | TU | 140,00 | 1,82 | płyty płaskie |
|  | Ściborzyce Wielkie 46 | materiał zdeponowany na posesji | TU | 44,00 | 0,57 | płyty faliste |
|  | Ściborzyce Wielkie 152 | materiał zdeponowany na posesji | TU | 180,00 | 2,34 | płyty płaskie |
|  | Ściborzyce Wielkie 190 | materiał zdeponowany na posesji | TU | 52,00 | 0,68 | płyty faliste |
| **Razem:** | | | | **2 097,00** | **26,11** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \* DTU- w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest | |
| TU- w przypadku, gdy będzie realizowane tylko zbieranie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych |  |

\*\* Zastosowano przelicznik: 1m2 płyt = 13,00 kg